|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC09 | DBSUA | DBSI | ayto |
| ANCHO PASOS | 0.80 m (ART. 24 REMITE A VIVIENDA EXISTENTE DE HD91) |  | A≥P/200≥0.80(0.80 solo para máx. 10 personas) |  |
| ANCHO PUERTAS | 0.8\*2.05 m(ART. 25) |  | A≥P/200≥0.80Apertura en el sentido de la evacuación para más de 200 personas | Vano 1.30 m |
| ANCHO PASILLOS | 0.80 m (ART. 24 REMITE A VIV. EXISTENTE HD91) |  | A≥P/200≥1.00(0.80 solo para máx. 10 personas) | 1.00 m |
| ANCHO ESCALERA | 0.80 m (ART. 25) | 1.00 m. Puede reducirse hasta 0.80 m. 1-4.2.2. tabla 1Pasamanos no se descuenta si invade menos de 0.12 m. | A≥P/160 (desc.)A≥P/(160-10h) (asc.)(hasta 0.80 m. según DBSUA 1-4.2.2. tabla 1) | 0.80 m |
| PELDAÑO RECTO |  | Huella : 28 cm13<Ch ≤18.5 cm |  |  |
| PELDAÑO CURVO |  | ≥17 cm. en interior≥28 cm. en punto medio≤44 cm. en extremo |  |  |
| ESCALERAS – CONDICIONES GENERALES |  | ALTURA MÁXIMA SIN RELLANO : 3.20 m.TODOS LOS PELDAÑOS RECTOS TENDRÁN LA MISMA HUELLATODOS LOS PELDAÑOS CURVOS TENDRAN LA MISMA HUELLA MEDIDA A EQUIDISTANCIA DE UNO DE LOS LADOS (UN SOLO RADIO DE CURVATURA) |  |  |
| ALTURA CABEZADA | 2.20 m | 2.20 m en todo punto | 2.20 m | 2.20 m |
| ALTURA ZAGUÁN | 2.30 m(ART. 25 REMITE A VIV. EXISTENTE HD91) |  |  |  |
| ANCHO RAMPA | 0.90 m | A≥P/200≥1.00 m |  |  |
| PENDIENTE RAMPAS | 12% - 3 m10% -10 m8% › 10 m | 10% - 3 m8% - 6m6%(intinerario accesible)En general, 12% |  |  |
| MESETAS EN LAS RAMPAS |  | Intermedia : 1.50 mInicio y final : 1.20 mSi la rampa pertenece a intinerario accesible : 1.50 m incluso desde el batiente de la puerta.NO SE APLICA para puertas automáticas y aproximación frontal. |  |  |
| ESCALERA USO RESTRINGIDO |  | 0.80 m. de anchoHuella mínima : 22 cmCh máxima : 20 cm.Se puede partir la meseta a 45ºCurva: 5 cm. mínimo en interior y 44 cm. máximo en exterior. |  |  |
|  |  |  |  |  |